构件外层防腐处理采用热浸镀锌工艺，单悬臂信息发布屏：长×高＝3.2×1.6m，所有钢制构件，包括：机箱、框架、封板等，均应进行除锈、防锈处理。

