1. 频率：10K～100KHz（可调）；
2. 线圈电感量范围 50-2000μH；
3. 磁场变化：0.01%～1.25%可调；
4. 灵敏度：10 级可调；
5. 计数误差：小于 1×10-4
6. 电源：AC220V±20%，50Hz/ 4W
7. 工作温度：-40℃-60℃
8. 工作相对湿度：≤95%