# 安全生产设施产品规格技术要求

# 102-3-1 路锥：

总高90CM，总重5公斤

# 102-3-2 太阳能爆闪灯：

1、长\*宽\*高为47CM\*14CM\*9CM

1. 红蓝频闪，带可伸缩支架

# 102-3-3 移动报警器：

功率200W

# 102-3-4 警示牌：

铝板，长\*高为140\*80CM

# 102-3-5 限速牌：

铝板，圆形，直径60CM

# 102-3-6 限速牌：

铝板，圆形，直径80CM

# 102-3-7 路栏：

长\*高为2M\*1.2M，带警示灯

# 102-3-8 反光背心：

1、印字

2、国标3M反光条

3、可视面积大于2100mm2

# 102-3-9 安全帽：

印字，加厚，黄色

# 102-3-10 指挥棒：

可充电式

# 102-3-11 施工区域提示牌 ：

铝板，长\*高为130\*100CM

# 102-3-12 导向牌 ：

铝板，长\*高为140\*50CM