**智慧物联综合管理一体机**

智慧物联综合管理一体机融视频、人行、车行、运维、安保、智能等各类管理业务于一体；

支持局域网接入并管理IPC、NVR、AIBox智能分析盒、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商（报警、门禁）设备，含4块8T硬盘。

**补光灯**

LED灯珠角度:10°

LED灯珠数:24

光源类型:LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪；

补光距离:LED灯16~29米；气体灯18~32米

功耗:LED 43.2W@1.5A 40%占空比（有用功率）

氙气灯最大瞬时功率1000W

触发方式:频闪灯支持电平量触发和开关量触发 ；

爆闪灯支持开关量触发

色温:气体灯 6000±500K ；LED 4000±200K

回电时间:55ms

闪光持续时间:默认300us，范围170~560us可调

尾线接口:1路电源输入；1路爆闪触发输入；1路频闪触发输入

尺寸大小:436.1mm\*282mm\*279.6mm

气体爆闪计数:支持

使用寿命:1000万次

工作湿度:5%~95%RH（相对湿度，无冷凝）

工作温度:-30℃~60℃

电源:AC220V±20%

防护等级:IP66