磁盘阵列

CPU处理器：Hygon 64位多核处理器，

磁盘通道数：24，磁盘类型：SATA/SSD/SAS/NL-SAS，磁盘容量：4TB~20TB

磁盘阵列级别：支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式

控制器个数：1

单控制器内存：标配8GB（可扩展至256GB），内存类型：8GB DDR4

网络接口：5个千兆以太网接口 （标配）

GB/Onvif接入性能：768路2M流直存、76路回放，协议支持：iSCSI、FC、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP、AFP，IMOS（块直存）：800路2M块直存、80路回放

其他接口：PCI-E插槽：1，串口：2，USB接口：2，后端扩展接口：2个 4x12Gbps Mini SAS HD接口 ，

客户端操作系统类型：Windows、Linux、AIX、HP-UNIX、Solaris、VMware等