**导流屏：**

1. 像素点间距：16mm
2. 显示尺寸：2048x512mm
3. 像素点阵：128x32
4. 最大功率：≤0.6KW
5. 工作功率：≤0.2KW
6. 防护等级：IP65
7. 亮度：>10000cd/m²
8. 刷新频率：120Hz
9. 电压：AC220V士20%，50Hz±4Hz
10. 温度：-40℃~70℃
11. 湿度：0~95%

**费显：**

1. 尺寸：1000x750x140mm
2. 工作温度：-30℃~70℃
3. 防护等级：IP65
4. 含黄闪报警灯，尺寸120x180mm
5. LED亮度：>1500cd/m²