**超融合服务器**

1. 信创CPU
2. 3物理节点超融合架构
3. 单台可用内存≥300G，可用VCPU≥96
4. 全闪存储，整体可用存储空间≥6T
5. 支持≥2个电源插槽
6. 含超融合管理平台，计算虚拟化，块存储虚拟化、安全组配置授权

**超融合存储交换机**

1、全万兆三层交换机

2、支持≥2个电源插槽

3、提供≥24个1/10G，SFP Plus端口，≥2个QSPF+端口

**超融合管理交换机**

1、10/100/1000Baase-T自适应以太网口≥24个，万兆SPF+口≥4个，支持≥2个电源插槽，

2、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，

3、支持IPV4/IPV6双管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性