视频管理服务器

本域摄像机数:1500路

最大用户数:300

同时在线用户数:在线用户最大100，并发控制最大20

最大可管理的IPSAN数量:64

单个电视墙资源最大可管理监视器数目:256个

最大支持下级域数量:62个

媒体流入口带宽:512Mbps

媒体流出口带宽:512Mbps

操作系统:出厂自带欧拉 x86（openEuler-22.03）操作系统

CPU:Hygon 3250（8核16线程,2.8GHz）

内存:32G

网口:GE\*2（业务口）+GE\*1(管理网口)

支持控制方向（上、下、左、右、左上、左下、右上、右下）、变倍、变焦、光圈、转速、雨刷、辅助照明、预置位设置、预置位调用、云台巡航、云台快捷键设置

支持1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16 / 17 / 25 画面分屏布局

CPU处理器：Hygon 64位多核处理器，

磁盘通道数：24，磁盘类型：SATA/SSD/SAS/NL-SAS，磁盘容量：4TB~20TB

磁盘阵列级别：支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式

控制器个数：1

单控制器内存：标配8GB（可扩展至256GB），内存类型：8GB DDR4

网络接口：5个千兆以太网接口 （标配）

GB/Onvif接入性能：768路2M流直存、76路回放，协议支持：iSCSI、FC、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP、AFP，IMOS（块直存）：800路2M块直存、80路回放

其他接口：PCI-E插槽：1，串口：2，USB接口：2，后端扩展接口：2个 4x12Gbps Mini SAS HD接口 ，

客户端操作系统类型：Windows、Linux、AIX、HP-UNIX、Solaris、VMware等