	清单编号
	品称
	技术指标

	810-2-g
	收费网块存储池--全闪
	核心处理器采用国产处理器；总配置(3台)不少于136TB存储可用容量，配置存储管理软件等功能软件及license；每节点配置处理器数目≥2个；单台配置：≥2*480G SSD  ≥24*3.84TB NVME SSD ，配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡。

	810-2-h
	收费网块存储池-机械
	核心处理器采用国产处理器；总配置(3台)不少于550TB存储可用容量，配置存储管理软件等功能软件及license；每节点配置处理器数目≥2个；单台配置：≥2*480G SSD  ≥4*3.2TB NVME SSD ，配置≥360TB 7.2K HDD ，配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡。

	810-4-g
	综合业务网块存储池-全闪
	核心处理器采用国产处理器；总配置不少于410TB存储可用容量，配置存储管理软件等功能软件及license；每节点配置处理器数目≥2个；单台配置：≥ 2*480G SSD  ≥24*7.68TB SSD ，配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡。

	810-4-h
	综合业务网块存储池-机械
	核心处理器采用国产处理器；总配置不少于1640TB存储可用容量，配置存储管理软件等功能软件及license；每节点配置处理器数目≥2个；单台配置：≥ 2*480G SSD  ≥4*3.2TB NVME SSD ，配置≥576TB 7.2K HDD ，配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡。
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