803-2-9 触摸查询一体机

在两侧服务区休息区各设置 2 处触摸查询一体机，提供路况自助查询功能。
表面声波屏；

尺寸≥19" 平面LCD；

多媒体系统：立体电子音效30W+30W功效，防磁音箱；

RJ45接口；

温度0℃-50℃；

湿度30%-90%（相对）。

