白临高速液位仪技术参数
数量：12套
箱体材质：钢板+喷塑
传感器线缆长度：≥10m
主要技术参数
[bookmark: _GoBack]①显示屏，显示测量值  -999-999；实时显示水位，高低水位报警，支持消防主机联动
②测量精度：0.5%FS±1个字
③信号输出：标准信号0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V;线性非标信号：0-100mV/0-400Ω
④通信输出接口：RS485
⑤电压：AC220v

