	清单编号
	品称
	技术指标
	备注

	811-3-1
	站级收费业务服务器
	单台服务器配置需求如下：
1、信创 CPU，不低于 64 核；
2、可用内存≥330G，可用 VCPU≥96；
3、全闪存储，可用存储空间≥6T；不少于 1 块 RAID 卡（4G 缓存 支持 RAID1、5 等）；
4、不少于 4 个千兆网口，2 块双口万兆网卡（含光模块）；
5、配置≥2 个电源，支持 1+1 冗余；
含三年质保。
	

	810-2-a
	收费网云平台管理节点
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗物理核心≥32核，≥64线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存：配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥2*480G SSD操作系统盘，≥8块4TB SATA数据盘；raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	[bookmark: _GoBack]810-2-b
	收费网虚拟化节点服务器
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥64核，≥128线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存：配置≥1536GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480GSSD硬盘；raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	C86架构

	810-2-c
	收费网容器节点服务器
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥48核，≥96线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存：配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480GSSD硬盘；raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	C86架构

	810-2-d
	收费网网络节点服务器-计算网络
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗≥48核，≥96线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存：配置≥768GB内存；
3.硬盘：配置≥2*480G SSD操作系统盘，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥4个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-2-e
	收费网网络节点-存储网络
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗≥48核，≥96线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存：配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥2*480G SSD操作系统盘，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥4个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-2-f
	收费网安全节点服务器
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗≥48核，≥96线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存：配置≥512GB内存；
3.硬盘：配置≥2*480G SSD操作系统盘，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥4个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-2-j
	收费网裸金属节点
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥64核，≥128线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存：配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥480G SSD*2,raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：HBA卡≥2张，单卡≥32GB双端 口，配置≥2个双口万兆及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-4-a
	综合业务网云平台管理节点
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗物理核心≥32核，≥64线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥2*480G SSD操作系统盘，≥8块4TB SATA数据盘；raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-4-b
	综合业务网虚拟化计算节点服务器
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥64核，≥128线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥1536GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480GSSD硬盘；raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	ARM架构

	810-4-b
	综合业务网虚拟化计算节点服务器
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥64核，≥128线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥1536GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480GSSD硬盘；raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	C86架构

	810-4-c
	综合业务网容器计算节点服务器
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥48核，≥96线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480GSSD硬盘；raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-4-d
	综合业务网网络节点服务器-计算网络
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗≥48核，≥96线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥2*480G SSD操作系统盘，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥4个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-4-e
	综合业务网网络节点-存储网络
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗≥48核，≥96线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥2*480G SSD操作系统盘，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥4个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-4-f
	综合业务网安全节点
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗≥48核，≥96线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥512GB内存；
3.硬盘：配置≥2*480G SSD操作系统盘，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥4个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-4-j
	综合业务网裸金属节点
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥64核，≥128线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥480 SSD*2,≥2* 7.68T SSD ，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：HBA卡2张双端 口32GB ，配置≥2个双口万兆及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-6-a
	大数据节点服务器（管理节点、控制节点等）
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥64核，≥128线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥512GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480GSSD硬盘；配置≥4块960GSSD硬盘，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-6-b
	大数据节点服务器（数据湖）
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥64核，≥128线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥512GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480GSSD硬盘；配置≥12块16TB SATA硬盘，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-6-c
	大数据节点服务器（Kafka等）
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥64核，≥128线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥512GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480GSSD硬盘；配置≥24块1.92TB SSD硬盘，raid卡≥1张，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-6-d
	数据仓库节点服务器
	1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥64核，≥128线程，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥1024GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480G SSD硬盘，≥12块容量≥3.84TB SSD硬盘，Raid卡≥2GB缓存，raid卡≥1张，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-6-j
	AI计算节点
	1.处理器：配置≥2 颗国产化处理器，单颗核心数≥64核，≥128线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存：≥768 GB；
3.硬盘：配置≥2块 容量≥480GB的SSD硬盘，Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥4个10GE光 口；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	810-6-k
	向量数据库服务器
	1.处理器：配置≥2 颗国产化处理器，单颗核心数≥64核，≥128线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存：≥512GB 内存；
3.硬盘：≥2块 容量≥480GB的SSD硬盘；配置≥4块 容量≥960GB的SSD硬盘；Raid卡≥2GB缓存，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：≥4个10GE 光口(含4*10GE 光模块)；
5. 电源:≥2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。
	

	814-1-1-h
	工作站
	内存： 16GB DDR4内存； 硬盘： 1TB； 光驱： 16×DVD-ROM； 24"TFT液晶显示器； 不小于4GB显存的独立显存高速图形卡， 集成7.1PCI声卡； 10/100/1000Mbps自适应以太网卡； 键鼠套装； 接口： 计算机标准接口。要求至少满足以上指标的品牌机； 须满足国产化要求。
	

	814-1-5-d
	工作站
	内存：16GB DDR4内存；硬盘：1TB;光驱：16×DVD-ROM;24"TFT液晶显示器；不小于4GB显存的独立显存高速图形卡，集成7.1PCI声卡； 10/100/1000Mbps自适应以太网卡；键鼠套装；接口：计算机标准接口。要求至少满足以上指标的品牌机；须满足国产化要求。
	

	811-2-2
	远程值守终端
	国产处理器（2.7GHz 以上）；
内存：16GB 内存；
硬盘：1TB SSD；
光驱：16×DVD-ROM；
27"液晶显示器；
不小于 4GB 显存的独立显存高速图形卡；
集成声卡，含音箱、麦克风、摄像头；
10/100/1000Mbps 自适应以太网卡；
键鼠套装；
其他接口：计算机标准接口。要求至少满足以上指标的品牌机。
含符合吉林省收费系统软件的国产化操作系统软件。
含三年质保。
	

	技术服务（含在合同总价内）
	1. 人员配置：项目组须至少配备1名交通行业信息化解决方案专家级认证人员、不少于5名系统适配及应用迁移方向高级及以上技术认证人员，相关证书均须由国内知名厂商或机构颁发，保障业务系统适配工作专业有序开展。
2. 安全管理配套：配套服务器安全登录管理平台软件，支持指纹等多因子身份认证机制，实现服务器及管理平台的分级安全登录管控。
3. 跨架构适配服务：提供X86向ARM架构迁移专用编译工具，配套全流程兼容性测试与应用迁移技术服务，保障业务系统跨架构平滑适配与稳定运行。
4. 驻场服务保障：项目实施周期内，现场须配备不少于2名驻场技术人员，提供全程技术支撑与应急服务保障。驻场时长：1年。
	



