803-2-5-h 卡口检测管理计算机
Ø CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上； 
Ø 内存≥8G；
Ø 硬盘：2TB，SATAII； 
Ø 16X DVD-ROM； 
Ø 100/1000Mb 自适应网卡； 
Ø 显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡； 
Ø 22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。 
Ø 机箱采用机架式或塔式，尺寸： 
19 英寸标准机架式主机：高度≤2U 
传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。
