落地式龙门自动灌胶机技术指标

1) 具有点,线,面,弧,圆.不规则曲线连续补间等功能，能适应任何不规则物件灌胶。

2) 用教导盒完成程序编辑后，将数据导入到机器内存中即可脱离教导盒单独工作，操作简便直观。

3 胶量大小粗细、灌胶速度、灌胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶；

4) 机器配套的编程软件可将 CAD 文档转换成点涂胶路径，利用 USB 接口下载到机器内存中，简化编程。

5) 配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；

6) 按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水；

7) 配比精度：±1%；（出胶量10g)

8) 计量精度：±1%；（出胶量10g)

9)吐胶精度：±1%；（出胶量10g)

10)定位精度：±0.02mm

11) 吐胶速度：最大胶水吐出量15 克/秒（可调）；

12) 吐胶时间：可根据产品实际用量进行控制；

13) 配胶比例：1:1；

14) A 胶桶容积 20L， B 胶桶容积 20L，两个桶均带报警装置，缺料自动报警。

15) 设备使用电源：AC220V、50Hz；

16) 工作气源：0.4～0.7MPa










