服务区信息触摸屏（含支撑结构、安装辅材及配套软件）
[bookmark: _GoBack]43"高精度一级多点红外触摸屏，智能免驱，即插即用，抗灰尘、抗划、耐油污;触摸寿命超过60000万次，分辨率:32768(W)x32768(D);触控生命7年以上;透光率≥98%，静电保护符合EN6100标准。LED知名品牌全新A+规液晶屏、屏幕比例:16:9(宽屏)高清显示分辨率:1920*1080P，响应时间6ms对比度:1200:1亮度:360cd/m2;机柜符合人体工程学，机身标准2mm钢板坚固耐用、内置独立电源管理、多媒体音响控制系统、内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电;采用双声道、立体声环绕功放系统，功率5w;接口USB、电源接口、网络接口/RL45;温度:-10℃~+50℃湿度: 40%~80%(相对，非压缩);AC220V士10%,50Hz 最大功耗280W;含查询机软件模板、可自定义修改内容，添加子分类、视频、图片。含主机，主机标配:Intel双核2.6、2G内存、500G硬盘。
