[bookmark: _GoBack]电缆标识桩
玻璃钢3mm厚，四圈印有下游光电缆、严禁开挖

综合控制台
冷轧钢材，线槽内置，每个席位配置PDU接口及6个数据接口，含安装

活动椅
5轮式旋转活动椅

办公桌椅
操作台、办公椅
