802-6-2-a 二层以太网交换机(48个10/100Mbps端口）

至少48个10/lOOMbps端口，支持lOM/lOOM自适应及全双工／半双工自动调协功能。 
自动适应MDI/MDIX模式，具有2个可用于远距离光纤连接的100/lOOOBASE-FX端口， 
连接距离2公里，具有可增加光纤模块功能。具有IEEE802.3x流量控制功能，交流电 
源输入：100-240VAC, 50-60Hz内置通用电源。运行温度：0℃-5 0°C，相对湿度 
5%-95%，无凝结。通过FCC A级、CE A级、VCCI A级、C-Tick A级、BSMI A级电磁辐 
射(EMI）认证。通过UL(UL1950）安全认证。
