811-1-6	关道机：
关道机（含车型识别、电动栏杆、雾灯及黄闪报警灯功能组件） 
关道机集成电动栏杆、车型识别、雾灯、黄闪报警灯灯功能组件，设备整体工作电压： 220VAC50HZ±10%，整体工作温度: -40～+70℃，整体工作湿度:10%-95%RH。含三年质保。 
电动栏杆功能组件： 
双电机：采用限高杆和封道杆独立双直流无刷电机设计，双折壁杆可独立运行，互不干涉； 
安全：24 伏直流电源供电，保障人身安全。 
节能：当电机静态功率小于 2 瓦，最大功率 200W； 
速度可调：抬闸落闸速度独立调节。 
工作平稳：多段速度设计，使工作状态线性，平稳，安静：工作噪音低于 50db； 
多重保护：电机过流、过载、短路保护，电机故障保护，电源反接保护； 支持外接遥控器输入；支持多种继电器输出模式。 
功耗:<500W；MTBF:>15000h；MTTR:<0.5h； 
悬挂一个不小于Φ500mm 的“禁止通行反光标志”。 
车型识别功能组件： 
能识别符合《JT/T489-2019收费公路车辆通行费车型分类》的车型、轴数等信息能识别符合《GB6944-2012危险货物分类和品名编号》分类的危险车辆侧方摄像机∶≥300万像素1/2.8""CMOS；有效像素2592×1952；定焦，焦距6mm； 
车身全景摄像机∶≥300万像素1/2.8""CMOS；有效像素2592×1952；定焦，焦距1.6mm； 
镜头接口∶M12；白平衡∶自动/手动； 
强光抑制∶支持; 
宽动态∶数字宽动态; 
降噪;数字降噪； 
视频压缩标准∶H.265/H.264Profile； 
视频码率∶512Kbps～16Mbps; 
视频帧率∶25fps.H.265/H.264； 
最大图像尺寸∶2592×1952； 
图像设置∶曝光时间、曝光控制、增益、白平衡等自动调节; 
码流∶1080P@25fps（默认）/720P@25fps，码率可设； 
可识别的车牌类型∶可识别符合""GA36-2018""标准的民用车牌照和军车牌照、武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息； 
输出信息∶车头大图、车尾大图、车身全景图、不少于5秒的视频、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌结果文本、附加信息文本等； 
车辆捕获率：≥99%； 
多检率：≤0.5%； 
车辆分离准确率：≥99%； 
车牌识别正确率：≥99%； 
车型识别准确率：≥98%（可正确识别车型：1-4类客车，1-6类货车）； 
轴数识别准确率：≥98%； 
轮数识别准确率：≥98%； 
网口：100/1000M自适应RJ45； 
I/O输入：1个抓拍触发（车头摄像机使用）; 
I/O输出∶1个外接继电器使用; 
RS-485∶1个串行接口； 
网络协议∶支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP协议等。 
功耗∶≤160W； 
平均无故障时间MTBF∶≥30000小时 
平均修复时间MTTIR：≤90秒 
满足交通运输部《高速公路称重检测业务规范和技术要求》含车道通行信号灯、雾灯、电动限高架、电控手动栏杆、车型识别三目摄像机等功能，含 基础、线缆辅材等一整套设备。 
雾灯功能组件： 
显示尺寸φ200mm； 
亮度：＞8000cd/m²； 
可视距离≥210m； 
闪烁频率：60 次/分； 
闪烁方式：自由闪、同步闪与常亮可选工作模式； 
控制方式：协议控制/无线控制； 
黄闪报警灯功能组件： 
尺寸φ102mm×182mm； 
功率 10W； 
颜色：橘红色/黄色； 
控制方式：协议控制/开关量控制；
811-1-10	特情处理终端：
特情处理终端；动态库集成 CPC 卡读写器协议； 
支持特情处理、音频交换、移动支付等； 
显示屏规格：高亮 LCD 显示屏 
显示屏分辨率：1024×768；亮度大于等于 1000cd/m³；LCD 高清 IPS 屏； 
显示屏可视距离：≥30m； 
显示内容：可显示 GB2312 国标二级汉字和字符； 
特情处理：采用上下双工位特情处理模块； 
卡片读写频率：13.56MHz; 
读写误码率：＜110E-6； 
读写距离：0～100mm，当手持 IC 卡在 100mm 范围内，与天线平面夹角≤80°划过时能满足正确读写；传输速率满足手持非接触式 IC 卡快速划过天线，能正确读写的要求； 
采用国密算法和随机函数组合的技术手段完成卡和读写器之间的双向识别；提供对卡进行读/写、校验等操作的标准函数，包括详细的使用说明； 
读写时间小于 0.1s；支持 mifare pro IC 卡。 
读写距离：0～100mm； 
安全模组：内置 SAM 卡方式； 
二维码最大扫码距离：1.9m； 
扫码灵敏度：倾斜±45°。偏转±40°，旋转 360°； 
现场角度：水平 41.0°，垂直 26.3°； 
环境光照：0～100000LUX； 
可视对讲：一键求助，启用可视对讲功能； 
语音播报：10w 
征集功率：≤20w； 
输入电压：AC220V±20%，50Hz±4Hz； 
防护等级：IP65； 
工作温度：-40℃～70℃； 
工作湿度：＜95%； 
使用寿命：100000 小时；MTBF：＞100000 小时； 
MTTR：0.5 小时。 
含国产操作系统、基础及线缆辅材，符合吉林省收费软件要求。 
含三年质保。
811-1-11	一体化集成设备：
一体化集成设备
（含 IP 控制器、自动栏杆、信息显示屏、高清车牌识别器、声光报警装置等功能组件） 
一体化集成设备集成 IP 控制器、自动栏杆、信息显示屏、高清车牌识别器、声光报警装置等功能组件，内含空调，确保天线控制器等放置在一体化栏杆机内的相关设备正常运行。
设备整体工作电压：220VAC50HZ±10%；整体工作温度: -40～+70℃，寒区使用时具备耐低温性能；整体工作湿度:10%-95%RH。含三年质保。 
IP 控制器功能组件 
（1）处理器：ARM 处理器，8 核 64 位，2.4GHz； 
（2）内存：8GB； 
（3）存储：32GB、64GB 可选，支持 M.2 固态硬盘扩展； 
（4）网络：4 路 10/100/1000Mbps 自适应，2 路 100/100Mbps 自适应； 
（5）串口：6 路 RS232； 
（6）USB：2*USB，1*USB 加密狗接口，1*Type-C(供电、固件升级)； 
（7）显示：HDMI； 
（8）工作电源：DC12V； 
（9）无故障时间：MTBF:>=50,000 小时;MTTR:<=0.5 小时； 
（10）防护等级：IP55； 
（11）尺寸（长*宽*高）：236mm*220mm*45mm； 
（12）系统：GNU/Linux11； 
（13）IO：8 路继电器输出通道，8 路隔离数字量输入通道。 
自动栏杆功能组件 
打开时间≤0.68S（可调），关闭时间≤0.68S（可调）；采用泡沫碳素栏杆臂，栏杆长度： 
3.2m（ETC 车道）；寿命：≥5×106 次循环；MTTR：＜4 小时；MTBF：＞60000 小时；断电状态： 
可人工抬起；防撞装置：水平转动打开；具有防砸车功能。 
信息显示屏功能组件 
功能要求 
（1）提供对外场显示设备进行信息编辑、信息查看、信息发布功能; 
（2）保存发布的信息内容; 
（3）具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。 
性能指标要求 
（1）可视距离:静态视距≥30m; 
（2）显示:满屏可显示 8 行×6 列汉字,内置 GB2132 一级汉字字库; 
（3）LED 视认角:≥30°; 
（4）显示亮度:≥5000cd/㎡,可自动多级最少四级调节发光强度,以防止在夜间产生眩光. 
长期暴露于太阳光的环境条件下,发光强度不能降低; 
（5）LED 平均寿命为≥10000h; 
（6）失控率:≤1‰; 
（7）平均故障间隔时间≥100000h; 
（8）通信接口:RS485、RS232、RJ45,通信速率:1.2～19.2kbps; 
（9）屏体防护等级:IP65; 
（10）LED 配比:不低于双基色，4R2G。含三年质保。 
高清车牌识别器功能组件 
应能记录通行车辆通过的全景特征图片和号牌图片，全景图片包含机动车前部（或后部）全貌、号牌、颜色、车型等信息，抓拍图片还应叠加车辆经过的收费站/收费车道或 ETC 门架编号、抓拍时间、车牌号、车型、行驶方向等信息。 
自动、准确识别通行车辆车牌颜色和车牌号码（可识别汉字、字母、数字、颜色等信息）。 
分辨率应不小于 300 万像素。 
支持 JPEG、H.264、H.265 等多码流输出。 
支持J-45 10M/100M/1000M自适应以太网接口或千兆光纤接口，以太网口数量不少于2 个。 
支持在线升级，动态加载，期间业务不中断。 
支持直流或交流电源输入、支持交流电源同步。 
设备提供多个 I/O 触发输入，支持 I/O 和 RS485 触发抓拍。 
设备提供 RS232 或 RS485 接口。 
设备提供内置 eMMC 芯片或外置 SD/TF 卡接口，最大支持 64GB。防护等级 IP65。 
补光灯属于辅助抓拍设备，在夜间或外界条件光线不足时配合抓拍设备使用，参数要求如 
下表所示： 
防护等级 IP65。 
使用寿命≥50000h。 
夜间补光采用 LED 补光装置时色温要求为 3000K～5500K，不影响驾驶员行车安全。 
车牌图像识别准确率：在车速为 0～220km/h 的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）。含摄像机、闪光灯、处理单元、软件、线缆、视频防雷设备、电源防雷设备、数据防雷设 备等整套高清车牌识别设备 
声光报警装置功能组件 
由黄色旋转闪光灯和报警器组成，安装在车道通行信号灯顶部和底部，受车道收费机控制。 
报警定时 0～60 秒或由收费员、值班员确认后解除。报警器发出的声响和闪光应使收费广场范 
围内的人员听见和看见。 
含高音喇叭、车道通行信号灯、线缆、电源防雷设备、数据防雷设备等整套声光报警装置。
811-12-1-c	关道机：
关道机（含车型识别、电动栏杆、雾灯及黄闪报警灯功能组件） 
关道机集成电动栏杆、车型识别、雾灯、黄闪报警灯灯功能组件，设备整体工作电压： 220VAC50HZ±10%，整体工作温度: -40～+70℃，整体工作湿度:10%-95%RH。含三年质保。 
电动栏杆功能组件： 
双电机：采用限高杆和封道杆独立双直流无刷电机设计，双折壁杆可独立运行，互不干涉； 
安全：24 伏直流电源供电，保障人身安全。 
节能：当电机静态功率小于 2 瓦，最大功率 200W； 
速度可调：抬闸落闸速度独立调节。 
工作平稳：多段速度设计，使工作状态线性，平稳。 
安静：工作噪音低于 50db； 
多重保护：电机过流、过载、短路保护，电机故障保护，电源反接保护； 
支持外接遥控器输入； 
支持多种继电器输出模式。 
功耗:<500W； 
MTBF:>15000h； 
MTTR:<0.5h； 
悬挂一个不小于Φ500mm 的“禁止通行反光标志”。 
车型识别功能组件： 
能识别符合《JT/T489-2019收费公路车辆通行费车型分类》的车型、轴数等信息能识别符合《GB6944-2012危险货物分类和品名编号》分类的危险车辆侧方摄像机∶≥300万像素1/2.8""CMOS；有效像素2592×1952；定焦，焦距6mm； 
车身全景摄像机∶≥300万像素1/2.8""CMOS；有效像素2592×1952；定焦，焦距1.6mm； 
镜头接口∶M12；白平衡∶自动/手动； 
强光抑制∶支持; 
宽动态∶数字宽动态; 
降噪;数字降噪； 
视频压缩标准∶H.265/H.264Profile； 
视频码率∶512Kbps～16Mbps; 
视频帧率∶25fps.H.265/H.264； 
最大图像尺寸∶2592×1952； 
图像设置∶曝光时间、曝光控制、增益、白平衡等自动调节; 
码流∶1080P@25fps（默认）/720P@25fps，码率可设； 
可识别的车牌类型∶可识别符合""GA36-2018""标准的民用车牌照和军车牌照、武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息； 
输出信息∶车头大图、车尾大图、车身全景图、不少于5秒的视频、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌结果文本、附加信息文本等； 
车辆捕获率：≥99%； 
多检率：≤0.5%； 
车辆分离准确率：≥99%； 
车牌识别正确率：≥99%； 
车型识别准确率：≥98%（可正确识别车型：1-4类客车，1-6类货车）； 
轴数识别准确率：≥98%； 
轮数识别准确率：≥98%； 
网口：100/1000M自适应RJ45； 
I/O输入：1个抓拍触发（车头摄像机使用）; 
I/O输出∶1个外接继电器使用; 
RS-485∶1个串行接口； 
网络协议∶支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP协议等。 
功耗∶≤160W； 
平均无故障时间MTBF∶≥30000小时 
平均修复时间MTTIR：≤90秒 
满足交通运输部《高速公路称重检测业务规范和技术要求》含车道通行信号灯、雾灯、电动限高架、电控手动栏杆、车型识别三目摄像机等功能，含 基础、线缆辅材等一整套设备。 
雾灯功能组件： 
显示尺寸φ200mm； 
亮度：＞8000cd/m²； 
可视距离≥210m； 
闪烁频率：60 次/分； 
闪烁方式：自由闪、同步闪与常亮可选工作模式； 
控制方式：协议控制/无线控制； 
黄闪报警灯功能组件： 
尺寸φ102mm×182mm； 
功率 10W； 
颜色：橘红色/黄色； 
控制方式：协议控制/开关量控制
811-12-1-j	特情处理终端：
特情处理终端；动态库集成 CPC 卡读写器协议； 
支持特情处理、音频交换、移动支付等； 
显示屏规格：高亮 LCD 显示屏 
显示屏分辨率：1024×768；亮度大于等于 1000cd/m³；LCD 高清 IPS 屏； 
显示屏可视距离：≥30m； 
显示内容：可显示 GB2312 国标二级汉字和字符； 
特情处理：采用上下双工位特情处理模块； 
卡片读写频率：13.56MHz; 
读写误码率：＜110E-6； 
读写距离：0～100mm，当手持 IC 卡在 100mm 范围内，与天线平面夹角≤80°划过时能满足正确读写；传输速率满足手持非接触式 IC 卡快速划过天线，能正确读写的要求；采用国密算法和随机函数组合的技术手段完成卡和读写器之间的双向识别；提供对卡进行读/写、校验等操作的标准函数，包括详细的使用说明； 
读写时间小于 0.1s；支持 mifare pro IC 卡。 
读写距离：0～100mm； 
安全模组：内置 SAM 卡方式； 
二维码最大扫码距离：1.9m； 
扫码灵敏度：倾斜±45°。偏转±40°，旋转 360°； 
现场角度：水平 41.0°，垂直 26.3°； 
环境光照：0～100000LUX； 
可视对讲：一键求助，启用可视对讲功能； 
语音播报：10w 
征集功率：≤20w； 
输入电压：AC220V±20%，50Hz±4Hz； 
防护等级：IP65； 
工作温度：-40℃～70℃； 
工作湿度：＜95%； 
使用寿命：100000 小时；MTBF：＞100000 小时； 
MTTR：0.5 小时。 
含国产操作系统、基础及线缆辅材，符合吉林省收费软件要求。 
含三年质保。
811-12-1-b	一体化集成设备：
一体化集成设备
（含 IP 控制器、自动栏杆、信息显示屏、高清车牌识别器、声光报警装置等功能组件） 
一体化集成设备集成 IP 控制器、自动栏杆、信息显示屏、高清车牌识别器、声光报警装置等功能组件，内含空调，确保天线控制器等放置在一体化栏杆机内的相关设备正常运行。
设备整体工作电压：220VAC50HZ±10%；整体工作温度: -40～+70℃，寒区使用时具备耐低温性能；整体工作湿度:10%-95%RH。含三年质保。 
IP 控制器功能组件 
（1）处理器：ARM 处理器，8 核 64 位，2.4GHz； 
（2）内存：8GB； 
（3）存储：32GB、64GB 可选，支持 M.2 固态硬盘扩展； 
（4）网络：4 路 10/100/1000Mbps 自适应，2 路 100/100Mbps 自适应； 
（5）串口：6 路 RS232； 
（6）USB：2*USB，1*USB 加密狗接口，1*Type-C(供电、固件升级)； 
（7）显示：HDMI； 
（8）工作电源：DC12V； 
（9）无故障时间：MTBF:>=50,000 小时;MTTR:<=0.5 小时； 
（10）防护等级：IP55； 
（11）尺寸（长*宽*高）：236mm*220mm*45mm； 
（12）系统：GNU/Linux11； 
（13）IO：8 路继电器输出通道，8 路隔离数字量输入通道。 
自动栏杆功能组件 
打开时间≤0.68S（可调），关闭时间≤0.68S（可调）；采用泡沫碳素栏杆臂，栏杆长度： 
3.2m（ETC 车道）；寿命：≥5×106 次循环；MTTR：＜4 小时；MTBF：＞60000 小时；断电状态： 
可人工抬起；防撞装置：水平转动打开；具有防砸车功能。 
信息显示屏功能组件 
功能要求 
（1）提供对外场显示设备进行信息编辑、信息查看、信息发布功能; 
（2）保存发布的信息内容; 
（3）具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。 
性能指标要求 
（1）可视距离:静态视距≥30m; 
（2）显示:满屏可显示 8 行×6 列汉字,内置 GB2132 一级汉字字库; 
（3）LED 视认角:≥30°; 
（4）显示亮度:≥5000cd/㎡,可自动多级最少四级调节发光强度,以防止在夜间产生眩光. 
长期暴露于太阳光的环境条件下,发光强度不能降低; 
（5）LED 平均寿命为≥10000h; 
（6）失控率:≤1‰; 
（7）平均故障间隔时间≥100000h; 
（8）通信接口:RS485、RS232、RJ45,通信速率:1.2～19.2kbps; 
（9）屏体防护等级:IP65; 
（10）LED 配比:不低于双基色，4R2G。含三年质保。 
高清车牌识别器功能组件 
应能记录通行车辆通过的全景特征图片和号牌图片，全景图片包含机动车前部（或后部）全貌、号牌、颜色、车型等信息，抓拍图片还应叠加车辆经过的收费站/收费车道或 ETC 门架编号、抓拍时间、车牌号、车型、行驶方向等信息。 
自动、准确识别通行车辆车牌颜色和车牌号码（可识别汉字、字母、数字、颜色等信息）。 
分辨率应不小于 300 万像素。 
支持 JPEG、H.264、H.265 等多码流输出。 
支持 RJ-45 10M/100M/1000M 自适应以太网接口或千兆光纤接口，以太网口数量不少于 2 个。 
支持在线升级，动态加载，期间业务不中断。 
支持直流或交流电源输入、支持交流电源同步。 
设备提供多个 I/O 触发输入，支持 I/O 和 RS485 触发抓拍。 
设备提供 RS232 或 RS485 接口。 
设备提供内置 eMMC 芯片或外置 SD/TF 卡接口，最大支持 64GB。防护等级 IP65。 
补光灯属于辅助抓拍设备，在夜间或外界条件光线不足时配合抓拍设备使用，参数要求如 
下表所示： 
防护等级 IP65。 
使用寿命≥50000h。 
夜间补光采用 LED 补光装置时色温要求为 3000K～5500K，不影响驾驶员行车安全。 
车牌图像识别准确率：在车速为 0～220km/h 的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）。含摄像机、闪光灯、处理单元、软件、线缆、视频防雷设备、电源防雷设备、数据防雷设 备等整套高清车牌识别设备 
声光报警装置功能组件 
由黄色旋转闪光灯和报警器组成，安装在车道通行信号灯顶部和底部，受车道收费机控制。 
报警定时 0～60 秒或由收费员、值班员确认后解除。报警器发出的声响和闪光应使收费广场范 
围内的人员听见和看见。 
含高音喇叭、车道通行信号灯、线缆、电源防雷设备、数据防雷设备等整套声光报警装置。
811-1-3	车辆车检器:
频率： 10KHz~100KHz。 
线圈电感量： 50μH~1000μH。 
磁场变化： 0.01%~1.25%。 
检测灵敏度可调。 
计数误差： ＜0.01%（适用于车速 60km/h 以下、 车道宽度 3.0m~4.0m）。 
工作温度： -40℃～+70℃。 
电源： AC220V±15%， 50Hz±4Hz。"
811-1-7	车辆检测器:
频率： 10KHz~100KHz。 
线圈电感量： 50μH~1000μH。 
磁场变化： 0.01%~1.25%。 
检测灵敏度可调。 
计数误差： ＜0.01%（适用于车速 60km/h 以下、 车道宽度 3.0m~4.0m）。 
工作温度： -40℃～+70℃。 
电源： AC220V±15%， 50Hz±4Hz。"
811-12-1-a	车辆检测器:
频率： 10KHz~100KHz。 
线圈电感量： 50μH~1000μH。 
磁场变化： 0.01%~1.25%。 
检测灵敏度可调。 
计数误差： ＜0.01%（适用于车速 60km/h 以下、 车道宽度 3.0m~4.0m）。 
工作温度： -40℃～+70℃。 
电源： AC220V±15%， 50Hz±4Hz。"
[bookmark: _GoBack]811-11-7	室外机柜（含空调）:
（1）柜内装配标准19英寸机架；
（2）用户设备区为全封闭设计，防护等级IP56；
（3）壁板、柜门及顶盖均为双层钢板结构，夹层间填充隔热保温材料；
（4）表面处理：去油、酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化；
（5）集成温度环境控制系统；
（6）电源：220V~240VAC、50Hz。"
		
