	清单编号
	品称
	技术指标

	810-6-f
	AI训推一体服务器
	AI计算节点：总配置如下：
1. 国产化服务器，提供非稀疏情况下AI总算力≥26.4P FLOPS@FP16；
2.处理器：CPU≥24颗国产化处理器，处理器总核数≥1872核、基准频率≥2.8GHz；
3. 内存：≥12288GB ；
4.硬盘：≥12*480GB SATA SSD,24*3840GB NVMe SSD；
5. 网 口：≥336*400GE+12*100GE+12*25GE 接 口（含配套光模块）；
6.GPU卡：≥48颗国产AI处理器（单颗AI处理器≥140TFLOPS FP32算力、≥500TFLOPS FP16算力、≥1120TFLOPS INT8算力，单颗芯片≥96GB显存） ，多AI处理器互联带宽≥500GB/s
AI通信节点：总配置如下：
业务端 口：≥288*QSFP-DD-400G接 口（含光模块） ，≥6*管理网 口，≥6*管理串 口。

	技术服务
	1、AI模型辅助调测：快速解决第三方AI模型或软件在开发部署过程中涉及的硬件问题，辅助第三方AI模型或软件在训练或推理场景下，顺利使用AI训推一体服务器，辅助模型业务稳定运行。
2、AI训推一体服务器实施服务：针对1套训推一体服务器提供规划设计与实施，确保开箱即用。
3. 人员配置：项目组须至少配备1名交通行业信息化解决方案专家级认证人员、不少于5名系统适配及应用迁移方向高级及以上技术认证人员，相关证书均须由国内知名厂商或机构颁发，保障业务系统适配工作专业有序开展。
4. 安全管理配套：配套服务器安全登录管理平台软件，支持指纹等多因子身份认证机制，实现服务器及管理平台的分级安全登录管控。
5. 跨架构适配服务：提供X86向ARM架构迁移专用编译工具，配套全流程兼容性测试与应用迁移技术服务，保障业务系统跨架构平滑适配与稳定运行。
6. 驻场服务保障：项目实施周期内，现场须配备不少于2名驻场技术人员，提供全程技术支撑与应急服务保障。驻场时长：1年。
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