803-2-8 电子显示屏

1） 信息发布屏 
Ø 显示屏尺寸 55 英寸 
Ø 屏幕比例 16:9 
Ø 可视角度 178/178° 
Ø 亮度 ≥450cd/㎡ 
Ø 对比度 4000:1 
Ø 响应时间 8ms 
Ø 显示色彩 10.7M 
Ø 最佳分辨率 1920×1080 
Ø 网络接口：1×网络端口（LAN） 
Ø 输入：VGA/DVI/BNC/PC 
2） 信息发布设备（机顶盒） 
播放机性能 
Ø MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 视频节目的受控播放、组播 
Ø 10/100M 以太网，支持远程管理 
Ø 支持标准 AV 和 DVI 输出，单频显示 
Ø 提供立体声输出 
Ø 支持红外遥控 
音视频格式的支持 
视频流兼容性 
Ø MPEG-1，MPEG-2 MP@HL 
Ø MPEG-4 ASP@L5（720P without global motion compensation） 
Ø WMV9 MP@ML（720P） 
Ø 支持播放、暂停、循环播放、限时播放 
音频流兼容性 
Ø Dolby® Digital 
Ø MPEG-1 and MPEG-2 Layers I、II and III（mp3） 
Ø MPEG-2 and MPEG-4 AAC-LC 
Ø WMA 
播放机接口 
Ø 显示输出接口 ：VGA 
Ø 音频接口 ：立体声输出，接口采用 4 芯 2.0mm 插座 
Ø 网络接口 ：10/100M 自适应以太网接口，使用 5 芯 2.0mm 插座 
Ø RS232 串口 ：提供 TTL 电平的 3 线串口（RXD、TXD、GND），和 5V 备用电源一起使用 
4 芯 2.0mm 插座 
Ø 电源接口：输入 2 路电源：3.3V、5V。使用间距 3.96mm 的 8 芯座 
播放机技术指标 
Ø 电子盘： 1GB 
Ø 显示芯片：CPU 集成 
Ø 电视输出芯片：CPU 集成 
Ø 支持多种视频节目的硬件解码
