1-1	视频安全交换系统:
国产设备， 由视频用户认证服务器、视频网闸、视频接入认证服务器三台独立设备组成；视频用户认证服务器接口要求不少于：8个千兆电 口、4个千兆光口插槽、2个万兆光口插槽；视频网闸内/外网接口要求各不少于：8个千兆电 口、8个千兆光口插槽、4个万兆光口插槽；视频接入认证服务器接 口要求不少于：8个千兆电 口、4个千兆光口插槽、2个万兆光口插槽；性能要求：数据吞吐量≥4Gbps；并发用户数≥1000个；视频并发交换能力（每路4Mbps）≥1000路；稳定性运行时间(MTBF) >30000小时；传输延时<= 15ms；
系统功能要求：可以直接认证内网用户使用的数字证书；具有详细的传输审计功能；可根据用户的IP 将用户分为普通和特权用户，普通用户只能访问一个视频系统，特权可以自定义访问多个视频系统；支持视频客户端CS和BS快捷方式访问，认证成功后可快速打开视频客户端或者浏览器。
[bookmark: _GoBack]1-2	安全数据交换系统:
国产设备， 由数据交换内、外主机两台物理设备组成；数据交换内、外主机接口各不少于：6个千兆电 口、4个千兆光 口、4个万兆光 口；交换能力≥4000Mbps 、并发会话30000个、数据库到数据库交换记录数（＞100Kb/记录）≥10000条/秒、文件数据处理数（＞100Kb/个）≥10000个/秒、最大数据文件≥30G 、 目录监控触发时间＜1秒、最大传输延时：＜20ms；功能要求：支持主流关系型数据库数据交换， 同时具备数据库异构交换能力以及智能检测分析和数据防泄漏能力；具备多种抗恶意数据攻击能力、抗脆弱性扫描能力。
