	清单编号
	品称
	技术指标

	814-1-1-e
	边缘计算服务器
	1.结构:机架式服务器;
2.CPU:2*Kunpeng 920，每CPU物理核心为32，每CPU主频为2.6GHz;
3.GPU:2*Atlas 300V，每张板卡显存24GB，整数精度算力100TOPS;
4.总内存:160GB DDR4:
5.RAID支持:不低于2GB缓存，支持RAID0/1/5/6/10/50;
6.配置2*480GB SSD，配置1*8T HDD硬盘;
7.插槽:最大支持扩展8个Atlas 300I/V Pro;
8.网口:4个千兆电口+2个万兆光口;
9.电源:冗余电源，提供配套的电源连接线;
10.含三年维保 规划设计与实施服。

	810-6-g
	CV推理服务器
	1.处理器： 国产CPU处理器，≥2颗国产化处理器，每颗≥48核，基础主频≥2.5GHz ；
2.GPU卡：≥4块推理卡，单卡算力≥140 TFLOPS@FP16（单颗芯片≥96GB显存）；
3. 内存：≥512GB 内存；
4.硬盘：≥4*960GB SATA SSD；
5. 网 口：≥4个千兆网 口、4*25GE光口(含光模块)。
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