	清单编号
	品称
	技术指标

	810-2-m
	收费网-DMZ超融合集群
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗≥32核心，≥64线程，主频≥2.5GHz；
2. 内存：≥1024GB 内存；
3.硬盘：≥2块480G SSD系统盘，≥40TB  HDD数据盘 7200RPM ，≥2*3.2TB NVME SSD,配置≥1块SAS RAID卡，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：≥3块双端口10Gb光网卡(含模块) ，≥1块4端口千兆电网卡；
超融合的功能要求：提供超融合软件许可授权，提供计算虚拟化、存储虚拟化以及网络虚拟化等功能。支持虚拟机批量管理、虚拟机快照、硬件故障检测能力、多副本机制、HA功能、对接第三方多云管理平台或者二次开发的需求。支持存储精简配置。

	810-3-a
	ETC-DMZ超融合集群
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗≥32核心，≥64线程，主频≥2.5GHz;
2. 内存：≥1024GB 内存;
3.硬盘：≥2块480G SSD系统盘，≥40TB  HDD数据盘 7200RPM ，≥2*3.2TB NVME SSD,配置≥1块SAS RAID卡，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：≥3块双端口10Gb光网卡(含模块) ，≥1块4端口千兆电网卡；
超融合的功能要求：提供超融合软件许可授权，提供计算虚拟化、存储虚拟化以及网络虚拟化等功能。支持虚拟机批量管理、虚拟机快照、硬件故障检测能力、多副本机制、HA功能、对接第三方多云管理平台或者二次开发的需求。支持存储精简配置。

	810-4-k
	综合业务网-DMZ超融合集群
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗≥32核心，≥64线程，主频≥2.5GHz;
2. 内存：≥1024GB 内存;
3.硬盘：≥2块480G SSD系统盘，≥40TB  HDD数据盘 7200RPM ，≥2*3.2TB NVME SSD,配置≥1块SAS RAID卡，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：≥3块双端口10Gb光网卡(含模块) ，≥1块4端口千兆电网卡
超融合的功能要求：提供超融合软件许可授权，提供计算虚拟化、存储虚拟化以及网络虚拟化等功能。支持虚拟机批量管理、虚拟机快照、硬件故障检测能力、多副本机制、HA功能、对接第三方多云管理平台或者二次开发的需求。支持存储精简配置。

	810-5-a
	综合业务网-DMZ超融合集群
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗≥32核心，≥64线程，主频≥2.5GHz;
2. 内存：≥1024GB 内存;
3.硬盘：≥2块480G SSD系统盘，≥40TB  HDD数据盘 7200RPM ，≥2*3.2TB NVME SSD,配置≥1块SAS RAID卡，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：≥3块双端口10Gb光网卡(含模块) ，≥1块4端口千兆电网卡
超融合的功能要求：提供超融合软件许可授权，提供计算虚拟化、存储虚拟化以及网络虚拟化等功能。支持虚拟机批量管理、虚拟机快照、硬件故障检测能力、多副本机制、HA功能、对接第三方多云管理平台或者二次开发的需求。支持存储精简配置。

	810-7-a
	安全运维区-DMZ超融合集群
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗≥32核心，≥64线程，主频≥2.5GHz;
2. 内存：≥1024GB 内存;
3.硬盘：≥2块480G SSD系统盘，≥128TB  HDD数据盘7200RPM ，≥4*3.2TB NVME SSD,配置≥1块SAS RAID卡，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：≥3块双端口10Gb光网卡(含模块) ，≥1块4端口千兆电网卡；
超融合的功能要求：提供超融合软件许可授权，提供计算虚拟化、存储虚拟化以及网络虚拟化等功能。支持虚拟机批量管理、虚拟机快照、硬件故障检测能力、多副本机制、HA功能、对接第三方多云管理平台或者二次开发的需求。支持存储精简配置。

	810-7-a
	安全运维区-DMZ超融合集群
	1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗≥32核心，≥64线程，主频≥2.5GHz;
2. 内存：≥1024GB 内存;
3.硬盘：≥2块480G SSD系统盘，≥128TB  HDD数据盘7200RPM ，≥4*3.2TB NVME SSD,配置≥1块SAS RAID卡，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：≥3块双端口10Gb光网卡(含模块) ，≥1块4端口千兆电网卡；
超融合的功能要求：提供超融合软件许可授权，提供计算虚拟化、存储虚拟化以及网络虚拟化等功能。支持虚拟机批量管理、虚拟机快照、硬件故障检测能力、多副本机制、HA功能、对接第三方多云管理平台或者二次开发的需求。支持存储精简配置。

	810-6-e
	大数据区对象存储池
	核心处理器采用国产处理器；总配置不少于2.5PB存储可用容量；
1.处理器：配置≥2颗国产CPU处理器，每颗≥32核，基础主频≥2.5GHz；
2. 内存:配置≥512GB内存；
3.硬盘：配置≥2块480G SSD硬盘，≥12块容量≥16TB HDD硬盘，≥2*3.2TB NVME SSD ，Raid卡≥2GB缓存，raid卡≥1张，支持RAID0, 1,5,6, 10,50,60；
4. 网 口：配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡；
5. 电源:2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余；
6.支持存储管理软件、快照、复制等功能软件及license。
7. 管理维护:配置≥1Gb独立的远程管理控制端 口，配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作。

	810-6-i
	高性能文件存储
	1.处理器： 国产主流处理器≥2 颗国产化处理器，单颗核心数≥48核，主频≥2.5GHz；
2. 内存：配置≥512GB 内存；
3.硬盘：配置≥2块 容量≥480GB的SSD硬盘；≥12块容量≥3.84TB SSD硬盘；
4. 网卡：配置≥2个25GE 光 口；
含高性能弹性文件可用存储≥150TB 。支持存储管理软件、快照、复制等功能软件及license。

	技术服务（含在合同总价内）
	1. 人员配置：项目组须至少配备1名交通行业信息化解决方案专家级认证人员、不少于5名系统适配及应用迁移方向高级及以上技术认证人员，相关证书均须由国内知名厂商或机构颁发，保障业务系统适配工作专业有序开展。
2. 安全管理配套：配套服务器安全登录管理平台软件，支持指纹等多因子身份认证机制，实现服务器及管理平台的分级安全登录管控。
3. 跨架构适配服务：提供X86向ARM架构迁移专用编译工具，配套全流程兼容性测试与应用迁移技术服务，保障业务系统跨架构平滑适配与稳定运行。
4. 驻场服务保障：项目实施周期内，现场须配备不少于2名驻场技术人员，提供全程技术支撑与应急服务保障。驻场时长：1年。
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