	序号
	品类
	面料性能
	数量

	1
	高警示安全防晒服
	高可视安全面料，在日光、阴天、晨昏下辨识度极高 

面料薄如蝉翼，冰感降温，网孔/镂空设计，速干排汗、不闷汗

采用原纱内嵌防晒粒子工艺，Q-max凉感认证，上身瞬间降温2-3度。防止晒黑、晒伤于光老化。
	400

	2
	高警示安全反光背心
	涤纶网眼布配玻璃微珠反光条，白天醒目，夜间反光距离达150米+,阴雨天、晨昏效果显著 

轻便透气速干不闷汗
	400

	3
	高警示安全反光短袖
	通体荧光绿＋多条3M/微棱镜反光条，符合GB20653-2020高可视警示服标准。夜间车灯照射远距离反光，外勤工作安全系数更高 
	400

	4
	高警示安全防护工作服套装
	棉涤混纺面料＋多道国标高可视反光带，弱光环境警示效果出众。大幅度降低户外作业安全隐患。工装套装走线扎实，做工规整，耐磨抗造，具备吸湿排汗，抗撕裂抗静电，耐水洗，不易褪色。
	400

	5
	高警示安全防护羽绒服
	采用冬季专用高可视防护三合一复合面料，集防风防水防污于一体，填充白鸭绒内胆，搭配高亮反光条，依托回归反射原理，阻隔寒风与雨雪侵入同时，规避户外作业风险。连帽设计进一步强化防风效果。将安全警示与防寒保暖、防水防污多功能合并为一。
	400


