1-1综合配线柜（ODF设384芯光配线单元；EDF设48口）
机柜式，含底座可安装FC、SC等多种适配器，相应连接线缆；各站ODF设384芯光配 
线单元；有人站EDF设48口，无人站设24口
1-2 综合配线柜（ODF设384芯光配线单元；EDF设24口）
机柜式，含底座可安装FC、SC等多种适配器，相应连接线缆；各站ODF设384芯光配 
线单元；有人站EDF设48口，无人站设24口
1-3 机柜3U空开配电箱
3U机柜上板配电箱，内置1个2P32A空开，4个2P16A空开。

1-4 ODF配线架

24芯FC接口法兰及束装尾纤满配

